**Детали для ремонта автомата АКВ-1 линии «Риббон»**

(Первоочередные)

**Конвейер дутьевых головок**

1. **15М/ЕД6.469.003** - Звено дутьевого конвейера (втуленное с хонингованием) - 200шт.

Состоит из

* 1. Звено **15М/ЕД8.674.009** - 200 шт.
  2. Втулка **15М/ЕД8.220.321** – 800 шт.

1. **15М/ЕД8.300.169** **-** Ось – 200 шт.
2. **15М/ЕД8.206.114** – Ролик – 800 шт.
3. **15М/ЕД8.206.114**-**01** – Ролик- 200 шт.

**Конвейер очковых пластин**

1. **15М/ЕД6.469.00**2 - Звено очкового конвейера (втуленное с хонингованием) - 350 штук.

Состоит из

* 1. Звено **15М8.674.00**7 - 350 шт.
  2. Втулка **15М/ЕД8.220.321** – 2100 шт.

1. **15М8.300.097** – Ось – 700 шт.
2. **15М/ЕД8.206.114** – Ролик – 1400 шт.
3. **15М/ЕД8.206.114**-**01** – Ролик- 350 шт.