Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28 октября 1996 г. N 32)
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.0.555-96
"Гигиенические требования к условиям труда женщин"
(утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28 октября 1996 г. N 32)

Hygienic Requirements for the Conditions of Work of Women

Дата введения: с момента опубликования

1. Область применения и общие положения

1.1. Настоящие санитарные правила и нормы (далее - Санитарные правила) определяют обязательные гигиенические требования к производственным процессам, оборудованию, основным рабочим местам, трудовому процессу, производственной среде и санитарно-бытовому обеспечению работающих женщин в целях охраны их здоровья.
Санитарные правила распространяются на предприятия, учреждения и организации (в дальнейшем - предприятия) всех форм собственности, независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности, в которых применяется труд женщин.
Целью настоящего документа является предотвращение негативных последствий применения труда женщин в условиях производства, создание гигиенически безопасных условий труда с учетом анатомо-физиологических особенностей их организма, сохранение здоровья работающих женщин на основе комплексной гигиенической оценки вредных факторов производственной среды и трудового процесса.
1.2. Ответственность за выполнение настоящих санитарных правил возлагается на должностных лиц, специалистов и работников организаций, физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также проектных организаций, разрабатывающих проекты строительства и реконструкции предприятий.
1.3. Ссылки на обязательность соблюдения установленных настоящими санитарными правилами требований должны быть включены в государственные стандарты и иные нормативные и технические документы, затрагивающие регламентацию безопасности труда женщин.
1.4. Государственный надзор и контроль за выполнением требований настоящих санитарных правил осуществляется органами государственного санитарно-эпидемического надзора Российской Федерации, а ведомственный санитарно-эпидемический надзор и контроль - органами и учреждениями санитарно-эпидемического профиля соответствующих министерств и ведомств.
1.5. В проектах на строительство, расширение, реконструкцию, техническое и технологическое перевооружение на период привязки к местности должны учитываться сведения о половозрастном составе местного населения и мигрантов, а также об уровне и динамике рождаемости в конкретном регионе.
1.6. Технологическое оборудование на предприятиях, использующих труд женщин, должно отвечать их анатомо-физиологическим особенностям.
1.7. При определении необходимого числа рабочих мест на предприятии следует учитывать, что на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда запрещается применение труда женщин.
1.8. Оценка условий труда женщин должна осуществляться с учетом физиологических нормативов физического напряжения при выполнении ими трудовых операций (приложение 1) и проводиться по двум видам нормативных показаний: гигиеническим и профессиографическим.
1.9. Для практически здоровых женщин на предприятиях всех видов собственности должны предоставляться рабочие места с допустимыми условиями труда *.
1.10. Перед поступлением на работу женщины должны проходить медицинское обследование, с учетом предстоящей профессии, и иметь медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам осмотра комиссией врачей, включая акушера-гинеколога, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Женщины, поступающие на работы, не предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, подлежат предварительному медицинскому осмотру терапевтом и акушером-гинекологом.
ГАРАНТ:
 Согласно постановлению Верховного Суда РФ от 21 января 2015 г. N 308-АД14-4885 в случае, если указанными в статье 65 ТК РФ нормативно-правовыми актами не предусмотрена обязанность женщины, поступающей на работу, представить помимо обязательных, документы подтверждающие прохождение предварительного медицинского осмотра у терапевта и акушера-гинеколога, требование работодателя предъявить их при заключении договора является незаконным
 О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии см. приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. N 90
 
1.11. Все женщины-работницы со дня установления у них беременности должны быть взяты под тщательное диспансерное наблюдение с обязательным трудоустройством в ранние сроки на работу, не связанную с воздействием вредных производственных факторов на весь период беременности и лактации. Организация трудового процесса на рабочем месте должна соответствовать "Гигиеническим рекомендациям к рациональному трудоустройству беременных женщин" и разделу 4 настоящих санитарных правил.
1.12. Постоянные рабочие места на производственных объектах должны иметь санитарно-гигиенические паспорта с общей и количественной характеристиками факторов производственной среды и трудового процесса.
1.13. Сроки и очередность выполнения требований, предусмотренных настоящими санитарными правилами, на действующих объектах устанавливаются администрацией предприятия по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а для объектов вновь вводимых в эксплуатацию, не позднее 6-ти месяцев с момента пуска, но в обоих случаях не позднее 1 января 1998 года.
1.14. В соответствии со статьями 9 и 34 Закона РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в организациях и на предприятиях должен осуществляться производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и проведением гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий.

2. Требования к условиям труда женщин

2.1. Требования к производственной среде, трудовому процессу, рабочим местам

2.1.1. Оценка условий производственной среды на рабочем месте конкретной профессии производится на соответствие допустимым уровням (табл. 1).

Таблица 1

Перечень факторов производственной среды

┌───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│NN │      Факторы производственной среды                │ Допустимые   │
│   │                                                    │  уровни      │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1. │Вредные химические вещества, за исключением*(1)     │ПДК*(2)       │
│2. │Аэрозоли преимущественно фиброгенного и смешанного  │ПДК           │
│   │типа действия (приложение 3)                        │              │
│3. │Шум (эквивалентный уровень звука, дБ А)             │ПДУ*(3)       │
│4. │Вибрация                                            │              │
│   │- локальная                                         │ПДУ*(4)       │
│   │- общая                                             │ПДУ*(5)       │
│5. │Инфразвук (общий уровень звукового давления, дБ Лин)│ПДУ*(6)       │
│6. │Ультразвук                                          │              │
│   │- воздушный (уровень звукового давления в 1/3       │              │
│   │  октавных полосах частот, дБ)                      │ПДУ*(7)       │
│   │- контактный (виброскорость, м/сек: логарифмический │              │
│   │                                                 2  │              │
│   │  уровень виброскорости, дБ; интенсивность, Вт/см   │ПДУ*(8)       │
│7. │Электромагнитные излучения                          │              │
│   │- постоянное магнитное поле                         │ПДУ*(9)       │
│   │- электростатическое поле                           │ПДУ*(10)      │
│   │- электрические поля промышленной частоты (50 Гц)   │ПДУ*(11)  (для│
│   │                                                    │всего рабочего│
│   │                                                    │дня)          │
│   │- магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)       │ПДУ*(12)  (дня│
│   │                                                    │всего рабочего│
│   │                                                    │дня)          │
│   │- электромагнитные излучения радиочастотного диапа- │              │
│   │  зона:                                             │              │
│   │  0,01-3 Мгц                                        │ПДУ*(13)      │
│   │  3-30 Мгц                                          │ПДУ*(13)      │
│   │  30-300 Мгц                                        │ПДУ*(13)      │
│   │  300 Мгц-300 Ггц                                   │ПДУ*(13)      │
│8. │Лазерное излучение                                  │ПДУ*(14)  (для│
│   │                                                    │хронического  │
│   │                                                    │воздействия)  │
│9. │Ионизирующие излучения                              │ОДП  (основные│
│   │                                                    │дозовые преде-│
│   │                                                    │лы)*(15)      │
│10.│Параметры световой среды:                           │Уровни   соот-│
│   │- естественное освещение (КЕО, %)                   │ветствуют нор-│
│   │                                                    │ме*(16)       │
│   │- освещенность рабочей поверхности (Е, лк)          │норма*(16)    │
│   │- слепящая блесткость источников света              │норма*(16)    │
│   │(показатель ослепленности, Р, отн.ед.)              │              │
│   │- отраженная слепящая блесткость                    │отсутствие    │
│   │- пульсация освещенности (коэффициент пульсации,    │норма*(16)    │
│   │  К, %)                                             │              │
│   │- ультрафиолетовая радиация (облученность, Еуф,     │норма*(17)    │
│   │      2                                             │              │
│   │  вт/м )                                            │              │
├───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│    Примечания.                                                        │
│   * (1) Присутствие на рабочем  месте  вредных  и  опасных  химических│
│веществ 1-го  и  2-го класса опасности,  патогенных микроорганизмов,  а│
│также веществ,  обладающих аллергенным,  гонадотропным,  эмбриотропным,│
│канцерогенным,  мутагенным   и   тератогенным   действием      является│
│противопоказанием для труда женщин детородного возраста (приложение 2).│
│    *(2) Предельно допустимые концентрации  вредных  веществ в  воздухе│
│рабочей зоны (сводный перечень) N 4617-88.  Дополнения  к  перечню  ПДК│
│N 1-10.                                                                │
│    *(3) В соответствии  с  действующими Санитарными нормами допустимых│
│уровней шума на рабочих местах.                                        │
│    *(4) В соответствии  с  действующими Гигиеническими требованиями  к│
│ручным инструментам и организации работ.                               │
│    *(5) В соответствии с Требованиями приложения 4.                   │
│    *(6) В соответствии  с Гигиеническими нормами инфразвука на рабочих│
│местах.                                                                │
│    *(7) В соответствии  с  ГОСТом  12.1.001 ССБТ.  "Ультразвук.  Общие│
│требования безопасности".                                              │
│    *(8) В соответствии  с  ГОСТом  12.1.001 ССБТ.  "Ультразвук.  Общие│
│требования безопасности".                                              │
│    *(9) В соответствии  с  Предельно допустимыми уровнями  воздействия│
│постоянных магнитных полей  при  работе  с  магнитными  устройствами  и│
│материалами.                                                           │
│    *(10) В соответствии  с  ГОСТом 12.1.045 ССБТ.  "Электростатические│
│поля.  Допустимые уровни  на  рабочих местах  и требования к проведению│
│контроля".                                                             │
│    *(11) В соответствии  с  Санитарными нормами и правилами выполнения│
│работ  в  условиях воздействия электрических полей промышленной частоты│
│(50 Гц).                                                               │
│    *(12) В соответствии  с  Предельно  допустимыми  уровнями магнитных│
│полей частотой 50 Гц.                                                  │
│    *(13) В соответствии с действующими Санитарными правилами и нормами│
│Электромагнитные излучения  радиочастотного диапазона;  ПДУ воздействия│
│электромагнитных полей диапазона частот 10-60 кГц.                     │
│    *(14) В соответствии  с  Санитарными нормами и правилами устройства│
│и эксплуатации лазеров.                                                │
│    *(15) В соответствии  с  Нормами радиационной безопасности НРБ-96 и│
│дополнительными ограничениями для женщин,  установленными пунктом 5.1.8│
│этих НРБ.                                                              │
│    *(16) СНиП  23-05-95  Строительные  нормы   и   правила  Российской│
│Федерации. "Естественное и искусственное освещение". М., 1995.         │
│    *(17) В  соответствии  с  "Санитарными  нормами   ультрафиолетового│
│излучения в производственных помещениях".                              │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

10. Производственный микроклимат (к табл.1 п/п 2.1.1):
- на рабочих местах женщин устанавливаются оптимальные или допустимые параметры микроклимата;
- оптимальные микроклиматические условия обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-ми часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для сохранения высокого уровня работоспособности в течение рабочей смены;
- оптимальные величины показателей микроклимата следует соблюдать на рабочих местах, на которых выполняются работы операторского типа, связанные с нервно-эмоциональным напряжением (в кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и др.), или другие работы категории Iа и Iб, производимые на фиксированных рабочих местах (радиоэлектронное, часовое, швейное производства и т.п.);
- оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах должны соответствовать требованиям Санитарных правил и норм "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года;
- допустимые микроклиматические условия приводят к умеренному напряжению механизмов терморегуляции, сопровождающемуся возникновением общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, некоторым ухудшением самочувствия и понижением работоспособности в течение рабочей смены, но не вызывают нарушения состояния здоровья, в том числе в отдаленном периоде;
- диапазон допустимых величин параметров микроклимата ниже нижней границы оптимальных применительно к теплому и холодному периодам года должен соответствовать Санитарным правилам и нормам "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений";
- верхняя граница допустимой температуры воздуха в теплый период года применительно к выполнению работ различной категории должна соответствовать величинам, приведенным в табл.2 применительно к часовой рабочей смене. При этом допустимые величины остальных параметров микроклимата должны соответствовать приведенным ниже;
- максимальные величины относительной влажности воздуха согласно СанПиН 2.2.4.548-96 не должны выходить за пределы:
70 % - при температуре воздуха 25°С,
65 % - при температуре воздуха 26°С,
60 % - при температуре воздуха 27°С;
- при температуре воздуха 25-27°С скорость движения воздуха согласно СанПиН 2.2.4.548-96 должна соответствовать диапазону:
0,1-0,2 м/с - при категории работ Iа,
0,1-0,3 м/с - при категории работ Iб,
0,2-0,4 м/с - при категории работ IIа,
0,2-0,5 м/с - при категории работ IIб и III;
- при тепловом облучении работающих, соответствующем верхней границе допустимого, температура воздуха на рабочих местах не должна превышать значений, указанных в табл. 3;
- микроклимат следует считать вредным и опасным, если на рабочих местах не обеспечены допустимые величины его показателей.

Таблица 2

Допустимая температура воздуха на рабочем месте
 в зависимости от продолжительности непрерывного пребывания

┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│ Категория работ │ Продолжительность пребывания на рабочем месте, ч.   │
│ (энерготраты,   ├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ Вт/м )          │           Допустимая температура, °С                │
│                 │     (верхняя граница в теплый период года)          │
│                 ├─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┤
│                 │  8  │   7  │   6  │   5  │   4  │   3  │   2  │   1 │
├─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Iа-Iб (до 97)    │27,0 │ 27,5 │ 28,0 │ 28,5 │ 29,0 │ 29,5 │ 30,0 │ 30,5│
├─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│IIа-IIб (до 160) │26,0 │ 26,5 │ 27,0 │ 27,5 │ 28,0 │ 28,5 │ 29,0 │ 29,5│
├─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│III (до 193)     │25,0 │ 25,5 │ 26,0 │ 26,5 │ 27,0 │ 27,5 │ 28,0 │ 28,5│
└─────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

В целях предупреждения неблагоприятного влияния такого микроклимата на организм женщин должны быть использованы защитные мероприятия и, в частности, регламентация времени пребывания в неблагоприятной среде. В производствах с преимущественным использованием труда женщин верхние границы величин температуры воздуха для теплого периода года с учетом времени пребывания на рабочих местах следует определять по табл.2. Минимальные величины температуры воздуха и остальные параметры микроклимата (относительная влажность и скорость движения воздуха) должны соответствовать их допустимым величинам в соответствии с Санитарными правилами и нормами "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Таблица 3

Допустимая температура воздуха (верхняя граница)
 на рабочем месте при тепловом облучении работающих

┌────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│  Категория работ   2   │               Период года                    │
│  (энерготраты, Вт/м )  ├────────────────────────┬─────────────────────┤
│                        │          теплый        │        холодный     │
│                        ├────────────────────────┴─────────────────────┤
│                        │ Допустимая температура, °С (верхняя граница) │
├────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────┤
│ Iа (до 77)             │           25,0         │         23,0        │
├────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Iб (до 97)             │           25,0         │         22,0        │
├────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│ IIа (до 129)           │           24,0         │         21,0        │
├────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│ IIб (до 160)           │           24,0         │         20,0        │
├────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
│ III (до 193)           │           23,0         │         19,0        │
└────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┘

Среднесменная температура воздуха на рабочих местах и местах отдыха не должна выходить за пределы верхней границы допустимой и нижней границы оптимальной, применительно к 8-ми часовой рабочей смене и соответствующей категории работ и определяется по формуле:
            _       _           _
            t . t + t . t +...+ t . t
      _      1   1   1   1       1   1
      t   = ---------------------------
       сс         t + t +...+ t
                   1   2       п

При наличии теплового излучения при верхней границе допустимого максимальную величину допустимой температуры воздуха применительно к различной продолжительности пребывания на рабочем месте (табл.2) следует уменьшить на 2,0°С.
Для оценки сочетанного воздействия параметров микроклимата при осуществлении мероприятий по защите работающих женщин от перегревания может быть использован интегральный показатель термической нагрузки среды (индекс ТНС, приложение 5). Его допустимые величины с учетом продолжительности непрерывного пребывания женщин на рабочем месте не должны быть выше указанных в приложении 5. При этом среднесменные величины индекса ТНС (с учетом его величин на рабочих местах и местах отдыха) не должны превышать верхнюю границу допустимого его значения применительно к 8-ми часовой рабочей смене.
2.1.2. Оценка трудовой деятельности по каждой профессии (виды работ) проводится в соответствии с показателями допустимой трудовой нагрузки (табл.4).

Таблица 4

Показатели допустимой трудовой нагрузки

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│      │            Показатель                             │ Допустимые │
│      │                                                   │ уровни     │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  1   │                  2                                │      3     │
├──────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                    Тяжесть трудового процесса                         │
├──────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│1.    │Физическая динамическая нагрузка за смену, кгм     │            │
│      │                                                   │            │
│1.1.  │При региональной нагрузке (с преимущественным учас-│ до 3000    │
│      │тием мышц рук  и  плечевого пояса)  при перемещении│            │
│      │груза на расстояние до 1 м                         │            │
│      │                                                   │            │
│1.2.  │При общей нагрузке  (с участием мышц рук,  корпуса,│            │
│      │ног):                                              │            │
│      │- при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м  │ до 15000   │
│      │                                                   │            │
│1.3.  │Величина динамической работы, совершаемой в течение│            │
│      │каждого часа рабочей смены при перемещении груза на│            │
│      │расстояние от 1 до 5 м, не должна превышать, кгм:  │            │
│      │- с рабочей поверхности                            │ 1750*      │
│      │- с пола                                           │ 875*       │
│      │                                                   │            │
│2.    │Масса поднимаемого перемещаемого груза вручную, кг │            │
│      │                                                   │            │
│2.1.  │Степень механизации                                │Труд механи-│
│      │                                                   │зирован, ра-│
│      │                                                   │бота с орга-│
│      │                                                   │нами  управ-│
│      │                                                   │ления       │
│      │                                                   │            │
│2.2.  │Подъем и перемещение (разовое) тяжестей при чередо-│ до 10      │
│      │вании с другой работой (до 2-х раз в час)          │            │
│      │                                                   │            │
│2.3.  │Подъем и перемещение (разовое) тяжестей постоянно в│ до 7       │
│      │течение рабочей смены                              │            │
│      │                                                   │            │
│2.4.  │Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каж-│            │
│      │дого часа смены:                                   │            │
│      │- с рабочей поверхности                            │ до 350     │
│      │- с пола                                           │ до 175     │
│      │                                                   │            │
│3.    │Стереотипные рабочие движения (количество за смену)│            │
│      │                                                   │            │
│3.1.  │При  локальной нагрузке  с  участием мышц кистей  и│ до 40000   │
│      │пальцев рук                                        │            │
│      │                                                   │            │
│3.2.  │При региональной нагрузке (при работе с преимущест-│ до 20000   │
│      │венным участием мышц рук и плечевого пояса)        │            │
│      │                                                   │            │
│4.    │Статическая нагрузка                               │            │
│      │Величина статической нагрузки  за смену при удержа-│            │
│      │нии груза, приложении усилий, кгс:                 │            │
│      │- одной рукой                                      │ до 21600   │
│      │- двумя руками                                     │ до 42000   │
│      │- с участием мышц корпуса и ног                    │ до 60000   │
│      │                                                   │            │
│5.    │Рабочая поза                                       │Периодичес- │
│      │                                                   │кое нахожде-│
│      │                                                   │ние  в  неу-│
│      │                                                   │добной  позе│
│      │                                                   │(до 25% вре-│
│      │                                                   │мени смены) │
│      │                                                   │            │
│6.    │Наклоны корпуса (количество за смену)              │Вынужденные │
│      │                                                   │наклоны (бо-│
│      │                                                   │лее 30°)  до│
│      │                                                   │100  раз  за│
│      │                                                   │смену       │
│      │                                                   │            │
│7.    │Перемещение в пространстве (переходы, обусловленные│ до 10      │
│      │технологическим процессом в течение смены), км     │            │
├──────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│             Напряженность трудового процесса                          │
├──────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│8.    │Интеллектуальные нагрузки                          │            │
│      │                                                   │            │
│8.1.  │Содержание работы                                  │Решение про-│
│      │                                                   │стых альтер-│
│      │                                                   │нативных за-│
│      │                                                   │дач по инст-│
│      │                                                   │рукции      │
│      │                                                   │            │
│8.2.  │Восприятие сигналов (информации) и их оценка       │Восприятие  │
│      │                                                   │сигналов   с│
│      │                                                   │последующей │
│      │                                                   │коррекцией  │
│      │                                                   │действий   и│
│      │                                                   │операций    │
│      │                                                   │            │
│8.3.  │Степень сложности задания                          │Обработка,  │
│      │                                                   │выполнение  │
│      │                                                   │задания    и│
│      │                                                   │его проверка│
│      │                                                   │            │
│8.4.  │Характер выполняемой работы                        │Работа    по│
│      │                                                   │установлен- │
│      │                                                   │ному графику│
│      │                                                   │с  возможной│
│      │                                                   │его  коррек-│
│      │                                                   │цией по ходу│
│      │                                                   │деятельности│
│      │                                                   │            │
│9.    │Сенсорные нагрузки                                 │            │
│      │                                                   │            │
│9.1.  │Длительность  сосредоточенного  наблюдения  (в % от│ до 50      │
│      │времени смены)                                     │            │
│      │                                                   │            │
│9.2.  │Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений│ до 175     │
│      │за 1 час работы                                    │            │
│      │                                                   │            │
│9.3.  │Число производственных объектов одновременного наб-│ до 10      │
│      │людения                                            │            │
│      │                                                   │            │
│9.4.  │Нагрузка на зрительный анализатор                  │            │
│      │                                                   │            │
│9.4.1.│Размер объекта размещения  (при  расстоянии от глаз│5-1,1 мм бо-│
│      │работающего  до объекта различения не более 0,5 м),│лее 50% вре-│
│      │мм  при длительности сосредоточенного наблюдения (%│мени;  1-0,3│
│      │времени смены)                                     │мм  до  50 %│
│      │                                                   │времени; ме-│
│      │                                                   │нее  0,3  мм│
│      │                                                   │до 25 % вре-│
│      │                                                   │мени        │
│      │                                                   │            │
│9.4.2.│Работа с оптическими приборами  (микроскопы, лупы и│ до 50 %    │
│      │т.п.)  при длительности сосредоточенного наблюдения│            │
│      │(% времени смены)                                  │            │
│      │                                                   │            │
│9.4.3.│Наблюдение  за  экранами  видеотерминалов  (часов в│В соответст-│
│      │смену)                                             │вии с СанПиН│
│      │                                                   │2.2.2.542-96│
ГАРАНТ:
 В связи с введением в действие с 30 июня 2003 г. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. N 119 названные Санитарные правила и нормы признаны утратившими силу
 
│      │                                                   │            │
│9.5.  │Нагрузка на слуховой анализатор (при производствен-│Разборчи-   │
│      │ной необходимости восприятия речи или дифференциро-│вость слов и│
│      │ванных сигналов)                                   │сигналов  от│
│      │                                                   │90 % до 70 %│
│      │                                                   │            │
│10.   │Эмоциональные нагрузки                             │            │
│      │                                                   │            │
│10.1. │Степень ответственности. Значимость ошибки         │Несет ответ-│
│      │                                                   │ственность  │
│      │                                                   │за  функцио-│
│      │                                                   │нальное  ка-│
│      │                                                   │чество вспо-│
│      │                                                   │могательных │
│      │                                                   │работ.      │
│      │                                                   │Влечет    за│
│      │                                                   │собой допол-│
│      │                                                   │нительные   │
│      │                                                   │усилия    со│
│      │                                                   │стороны  вы-│
│      │                                                   │шестоящего  │
│      │                                                   │руководства │
│      │                                                   │(бригадира, │
│      │                                                   │мастера    и│
│      │                                                   │т.п.)       │
│      │                                                   │            │
│10.2. │Степень риска для собственной жизни                │ Исключена  │
│      │                                                   │            │
│10.3. │Степень риска за безопасность других лиц           │ Исключена  │
│      │                                                   │            │
│11.   │Монотонность нагрузок                              │            │
│      │                                                   │            │
│11.1. │Число элементов (приемов), необходимых для реализа-│ 9-6        │
│      │ции простого задания или в многократно повторяющих-│            │
│      │ся операциях                                       │            │
│      │                                                   │            │
│11.2. │Продолжительность выполнения простых производствен-│ 100-25     │
│      │ных заданий или повторяющихся операций, сек        │            │
│      │                                                   │            │
│12.   │Режим работы                                       │            │
│      │                                                   │            │
│12.1. │Фактическая продолжительность рабочего дня, ч.     │ 8-9        │
│      │                                                   │            │
│12.2. │Сменность работы                                   │Двухсменная │
│      │                                                   │(без ночной │
│      │                                                   │смены)      │
├──────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│* В соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства Рос-│
│сийской Федерации  от 06.02.93 N 105 "О новых нормах предельно допусти-│
│мых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную".   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.1.3. Для женщин предпочтительны стационарные рабочие места и работы, выполняемые в свободном режиме и позе, допускающей перемену положения по желанию. Нежелательна постоянная работа "стоя" и "сидя".
2.1.4. Нормирование трудовых нагрузок на женщин должно проводиться с учетом анатомо-физиологичсских и психологических возможностей женского организма и обеспечивать физиологические нормативы тяжести труда (приложение 1).
2.1.5. Женщины, работающие в производстве, должны быть обеспечены спецодеждой, обувью и защитными приспособлениями в соответствии с действующими типовыми нормами. Выбор средств (видов и групп) индивидуальной защиты по назначению должен осуществляться в зависимости от условий труда на производственных участках.
2.1.6. При несоответствии условий труда допустимым нормативам планирование и осуществление мероприятий по их оздоровлению необходимо проводить в первую очередь на рабочих местах и в профессиях, занимаемых женщинами детородного возраста и имеющими отклонения в состоянии здоровья.

3. Требования к помещениям для обслуживания работающих женщин

3.1. При проектировании производственных объектов, где будет использоваться труд женщин, необходимо предусматривать санитарно-бытовые помещения, специализированные комплексы медицинской профилактики, социально-трудовой реабилитации и оздоровительного назначения в соответствии с Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий и СНИП "Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятии".

4. Требования к условиям труда женщин в период беременности

4.1. Технологические операции, оборудование, производственная среда

4.1.1. Технологические процессы и оборудование, предназначенные для труда беременных женщин, не должны быть источником повышенных уровней физических, химических, биологических и психофизиологических факторов. При выборе технологических операций для их труда следует предусматривать такие величины физических нагрузок, которые являются допустимыми для беременных (табл. 5). Нормативы рассчитаны на основании норм Постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 06.02.93 N 105 "О новых нормах и предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную".
4.1.2. Беременные женщины не должны выполнять производственные операции, связанные с подъемом предметов труда выше уровня плечевого пояса, подъемом предметов труда с пола, преобладанием статического напряжения мышц ног и брюшного пресса, вынужденной рабочей позой (на корточках, на коленях, согнувшись, упором животом и грудью в оборудование и предметы труда), наклоном туловища более 15°. Для беременных женщин должны быть исключены работы на оборудовании, использующем ножную педаль управления, на конвейере с принудительным ритмом работы, сопровождающиеся нервно-эмоциональным напряжением.

Таблица 5

Допустимые величины физических нагрузок для беременных женщин

┌──┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│NN│              Характер работы                         │Масса груза, │
│пп│                                                      │кг           │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1.│Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой│  2,5        │
│  │работой (до 2-х раз в час)                            │             │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.│Подъем  и перемещение тяжестей постоянно в течение ра-│  1,25       │
│  │бочей смены                                           │             │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.│Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого│             │
│  │часа рабочей смены  на  расстояние  до 5 м,  не должна│             │
│  │превышать:                                            │             │
│  │- с рабочей поверхности                               │  60         │
│  │- с пола                                              │подъем  с по-│
│  │                                                      │ла  не допус-│
│  │                                                      │кается       │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│4.│Суммарная масса грузов,  перемещаемых за 8-часовую ра-│             │
│  │бочую смену, составляет:                              │             │
│  │- с рабочей поверхности                               │  480        │
├──┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│Примечание: в массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса│
│тары и упаковки.                                                       │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.1.3. Технологические операции, подходящие для выполнения беременными женщинами, выбираются из числа имеющихся на предприятии (или не свойственных данному предприятию), при условии, что они удовлетворяют показателям допустимой трудовой нагрузки, приведенным в табл.6. К таким работам могут быть отнесены легкие операции по сборке, сортировке, упаковке, удовлетворяющие гигиеническим требованиям к трудовому процессу, организации рабочего места и производственной среде, приведенным в табл. 5, 6, 7.
4.1.4. При оценке параметров производственной среды на рабочих местах беременных следует руководствоваться гигиеническими показателями оптимальных условий производственной среды (табл. 7).
4.1.5. Не допускаются беременные женщины к выполнению работ, связанных с воздействием возбудителей инфекционных, паразитарных и грибковых заболеваний.
4.1.6. Беременные женщины не должны трудиться в условиях воздействия инфракрасного излучения. Температура нагретых поверхностей оборудования и ограждений в рабочей зоне не должна превышать 35°С.
4.1.7. Для беременных женщин исключаются виды деятельности, связанные с намоканием одежды и обуви, работы на сквозняке.
4.1.8. Для женщин в период беременности запрещается работа в условиях резких перепадов барометрического давления (летный состав, бортпроводницы, персонал барокамер и др.).

Таблица 6

Показатели допустимой трудовой нагрузки для женщин
 в период беременности

┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│NN │       Показатель трудовой нагрузки                │      Уровни   │
│пп │                                                   │               │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│1. │ Степень механизации                               │ Труд полностью│
│   │                                                   │ механизирован │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│2. │ Рабочая поза                                      │ Свободная     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│3. │ Ходьба за смену, км                               │ до 2          │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│4. │ Характер рабочих движений руками                  │ Простые       │
│   │                                                   │ стереотипные  │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│5. │ Темп движений                                     │ Свободный     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│6. │ Число рабочих операций в течение смены            │ 10 и более    │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│7. │ Продолжительность выполнения повторяющихся опера- │ 100           │
│   │ ций, сек                                          │               │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│8. │ Длительность сосредоточенного наблюдения, в % вре-│ до 25         │
│   │ мени смены                                        │               │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│9. │ Плотность сообщений, сигналов в среднем за час    │ до 60         │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│10.│ Размер объекта зрительного различения             │ более   5  мм,│
│   │ (категория зрительных работ)                      │ работа   мало-│
│   │                                                   │ точная, грубая│
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│11.│ Сменность                                         │ Утренняя      │
└───┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

4.1.9. Работа беременных женщин в безоконных и безфонарных помещениях, т.е. без естественного света, не допускается.
4.1.10. Женщины со дня установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, профессионально связанных с использованием видеодисплейных терминалов и персональных электронно-вычислительных машин, не допускаются.

4.2. Требования к организации рабочего места

4.2.1. Для беременных женщин должны оборудоваться стационарные рабочие места для возможности выполнения трудовых операций в свободном режиме и позе, допускающей перемену положения по желанию. Постоянная работа сидя, стоя, перемещаясь (ходьба) исключается.
4.2.2. Рабочее место беременной женщины оборудуется специальным вращающимся стулом, имеющим регулируемые по высоте спинку, подголовник, поясничный валик, подлокотники и сиденье. Спинка стула регулируется по углу наклона в зависимости от срока беременности и режима труда и отдыха. Сиденье и спинка должны быть покрыты полумягким нескользящим материалом, который легко подвергается санитарной обработке. Основные параметры рабочего стула указаны в ГОСТе 21.889-76.

Таблица 7

Гигиенические показатели оптимальных условий производственной среды

┌───┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│NN │     Вредный фактор производственной среды            │ Оптимальные│
│пп │                                                      │ уровни     │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1. │ Вредные химические вещества                          │Отсутствие  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│2. │ Промышленные аэрозоли преимущественно фиброгенного и │Отсутствие  │
│   │ смешанного типа действия                             │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│3. │ Вибрация (общая и локальная)                         │Отсутствие  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4. │ Шум                                                  │50-60 дБ А  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│5. │ Ультразвук                                           │Отсутствие  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│6. │ Инфразвук                                            │Естественный│
│   │                                                      │фон         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│7. │ Неионизирующее излучение:                            │            │
│   │ - электрическое поле промышленной частоты 50 гц      │0,5 кВ/м    │
│   │ - электромагнитное излучение  радиочастотного диапа- │            │
│   │   зона:                                              │            │
│   │ 0,01-3 гц                                            │10 В/м      │
│   │ 3-30 гц                                              │6 В/м       │
│   │ 30 гц - 300 Мгц                                      │2 В/м       │
│   │                                                      │        2   │
│   │ 300 Мгц - 300 Ггц                                    │1 мкВ/см    │
│   │ - постоянные электрические и магнитные поля          │Естественный│
│   │                                                      │фон         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│8. │ Ионизирующее излучение                               │Естественный│
│   │                                                      │фон         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│9. │ Микроклимат  в помещении при условии выполнения лег- │            │
│   │ кой работы категории Iа:                             │            │
│   │ Температура воздуха, °С:                             │            │
│   │ - холодный период года                               │22-24       │
│   │ - теплый период года                                 │23-25       │
│   │ Относительная влажность, %                           │40-60       │
│   │ Скорость движения воздуха, м/сек                     │0,1         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│10.│ Атмосферное давление, мм над уровнем моря            │Естественный│
│   │                                                      │фон         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│11.│ Биологические факторы  (микроорганизмы, гормональные │Естественный│
│   │ и белковые препараты;  аминокислоты, витамины и дру- │фон         │
│   │ гие естественные компоненты организма)               │            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│12.│ Освещенность, лк                                     │Оптимальные │
│   │ (комбинированная система освещения)                  │величины    │
│   │                                                      │действующих │
│   │                                                      │гигиеничес- │
│   │                                                      │ких нормати-│
│   │                                                      │вов         │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

4.2.3. Следует предусмотреть наличие подставки для ног, регулируемой по высоте и углу наклона, имеющей рифленую поверхность.
4.2.4. Рабочая поверхность стола должна иметь вырез в столешнице для корпуса, округленные углы и матовое покрытие во избежание отраженной блесткости.
,4.2.5. Рабочий стол, производственное оборудование должны иметь пространство для ног: высотой не менее 600 мм, шириной не менее 500-600 мм, глубиной не менее 450 мм на уровне колен и не менее 650 мм на уровне ступней.

Приложение 1
(справочное)

Физиологические нормативы физического напряжения при труде

┌───┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│   │                            │           Допустимые величины        │
│   │                            ├──────────────────────────────────────┤
│   │                            │                Виды работ            │
│   │                            ├─────────┬─────────┬────────┬─────────┤
│   │      Критерии напряжения   │ локаль- │ регио-  │ общая  │с  небла-│
│   │      организма             │ ная     │ нальная │        │гоприятн.│
│   │                            │         │         │        │статичес-│
│   │                            │         │         │        │кими наг-│
│   │                            │         │         │        │рузками  │
├───┼────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│1. │Частота сердечных сокращений│    85   │    90   │не более│   90    │
│   │в 1 мин при работе          │         │         │   100  │         │
├───┼────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│2. │Энергозатраты, ккал. мин при│   1,7   │   2,8   │   4,2  │         │
│   │работе                      │         │         │        │         │
├───┼────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│3. │Минутный объем дыхания (ТР),│     9   │    14   │    18  │         │
│   │л/мин                       │         │         │        │         │
├───┼────────────────────────────┼─────────┴─────────┴────────┴─────────┤
│4. │Кожно-легочные  влагопотери,│                   250                │
│   │г/ч                         │                                      │
├───┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│5. │Снижение  статической вынос-│                не более 20           │
│   │ливости при условии  в  0,75│                                      │
│   │максимальной силы мышц, %   │                                      │
├───┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│    Примечания.                                                        │
│    1. Величины частоты ударов сердечных сокращений  при  общей  работе│
│следует принимать ниже на 5 ударов в 1 мин  для лиц старше 30 лет  и на│
│10  ударов  в  1  мин  для  лиц  старше  40  лет.  При  региональной  и│
│локальной  работах  соответствующие   для  указанных  возрастных  групп│
│поправки составляют 3 и 7.                                             │
│    2. При общей работе  в  комбинации  с  тепловой нагрузкой  величины│
│частоты  сердечных  сокращений  надо принимать ниже  приведенных  на  5│
│ударов в 1 мин.                                                        │
│    3. Энерготраты, минутный объем дыхания и влагопотери даны для людей│
│весом 70 кг. Для приведения полученных данных к  этой  величине их надо│
│разделить на средний вес обследуемого и умножить на 70.                │
│    4. Работа: общая - с участием мышц нижних конечностей и туловища;  │
│               региональная - с преимущественным участием мышц плечево-│
│               го пояса;                                               │
│               локальная - связанная с мелкими стереотипными движениями│
│               кистей и пальцев рук.                                   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 2
(справочное)

Перечень потенциально опасных химических веществ по действию на репродуктивную функцию*
ГАРАНТ:
 См. также Методические рекомендации N 11-8/240-09 "Гигиеническая оценка вредных производственных факторов и производственных процессов, опасных для репродуктивного здоровья человека", утвержденные Департаментом Госсанэпиднадзора РФ 12 июля 2002 г.
 
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ NN │                  Название вещества                               │
│ пп │                                                                  │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.  │ Акриламид                                                        │
│2.  │ Акролеин                                                         │
│3.  │ 6-аминоникотинамид                                               │
│4.  │ Ангидрид селенистый                                              │
│5.  │ Анилин и его производные                                         │
│6.  │ Антибиотики                                                      │
│7.  │ Анестезирующие газы                                              │
│8.  │ Антикоагулянты                                                   │
│9.  │ Ацетамид                                                         │
│10. │ Ацетон                                                           │
│11. │ Барбитал и барбитал натрия                                       │
│12. │ Барий и его соединения                                           │
│13. │ Бензин-растворитель топливный                                    │
│14. │ Бензол                                                           │
│15. │ Бензапирен                                                       │
│16. │ Бериллий и его соединения                                        │
│17. │ Бор и его соединения                                             │
│18. │ Бутиламид бензосульфокислоты                                     │
│19. │ Бутилметакрилат                                                  │
│20. │ Винила хлорид                                                    │
│21. │ Гексахлорбензол                                                  │
│22. │ Героин                                                           │
│23. │ Гидразин и его производные                                       │
│24. │ Гидроперекись изопропилбензола                                   │
│25. │ Гормональные препараты                                           │
│26. │ Дибутилфталат                                                    │
│27. │ 1,3 бутадиен (дивинил)                                           │
│28. │ Дидодецилфталат                                                  │
│29. │ Диметилацетамид                                                  │
│30. │ 2,6 диметилгидрохинон                                            │
│31. │ 4,4 диметилоксан                                                 │
│32. │ Диметилсульфат                                                   │
│33. │ Диметилперефталат                                                │
│34. │ Диметилформамид                                                  │
│35. │ Диметилфталат                                                    │
│36. │ Динитрил перфторадипиновой кислоты                               │
│37. │ Динитрил перфторглютаровой кислоты                               │
│38. │ Динитробензол                                                    │
│39. │ Диоксан                                                          │
│40. │ Дисульфид и метилпантоил-В-аминоэтил                             │
│41. │ 1,3-дихлорбутен-2                                                │
│42. │ Диэтилацетамид                                                   │
│43. │ Диэтилфталат                                                     │
│44. │ Кадмий и его соединения                                          │
│45. │ Капролактам                                                      │
│46. │ Каптакс                                                          │
│47. │ Карбатион                                                        │
│48. │ Ксантогенаты калия, натрия                                       │
│49. │ Ксилол                                                           │
│50. │ Люминофоры                                                       │
│51. │ Марганец и его соединения                                        │
│52. │ Медь и ее соединения                                             │
│53. │ Метацил                                                          │
│54. │ Метилацетамид                                                    │
│55. │ Монофурфурилиденацетон                                           │
│56. │ Моноэтаноламин                                                   │
│57. │ Морфолин                                                         │
│58. │ В-нафтол                                                         │
│59. │ А-нафтохинон                                                     │
│60. │ Никотинамид                                                      │
│61. │ Нитросоединения бензола                                          │
│62. │ Нитрофураны                                                      │
│63. │ Пахикарпин                                                       │
│64. │ Пестициды                                                        │
│65. │ Пиперидин                                                        │
│66. │ Пиримидина производные                                           │
│67. │ Раувольфия и ее препараты                                        │
│68. │ Ртуть и ее соединения                                            │
│69. │ Свинец и его соединения                                          │
│70. │ Селен и его соединения                                           │
│71. │ Сероуглерод                                                      │
│72. │ Стирол                                                           │
│73. │ Стронций азотнокислый                                            │
│74. │ Стронция окись и гидроокись                                      │
│75. │ Сурьма и ее соединения                                           │
│76. │ Табак, пыль, летучие вещества                                    │
│77. │ Талодомид                                                        │
│78. │ Талий и его соединения                                           │
│79. │ Теобромин                                                        │
│80. │ Теофиллин                                                        │
│81. │ Тестостерон                                                      │
│82. │ Тетраметилгиурамдисульфид                                        │
│83. │ Тетрахлорбутан                                                   │
│84. │ Тетрахлорбутадиен                                                │
│85. │ Тетраэтилсвинец                                                  │
│86. │ Тиоацетамид и его производные                                    │
│87. │ Тиоурацил                                                        │
│88. │ Толуол                                                           │
│89. │ Третбутилпирацетат                                               │
│90. │ Требутилпербензоат                                               │
│91. │ Трикрезилфосфат                                                  │
│92. │ Трикрезол                                                        │
│93. │ 1,5,5-триметилциклогексанон-3                                    │
│94. │ 3.5-триметилциклогексанон-3                                      │
│95. │ 2,4,6-тринитроанизол                                             │
│96. │ Тринитротолуол                                                   │
│97. │ 2,4,6-тринитрофенол                                              │
│98. │ Трифенилфосфат                                                   │
│99. │ Трифтазин                                                        │
│100.│ М-трифторметилфенилизоцианат                                     │
│101.│ Трифторхлорпропан                                                │
│102.│ 1,1,3-трихлорацетон                                              │
│103.│ 1,2,3-грихлорбутен-3                                             │
│104.│ Трихлорсикад                                                     │
│105.│ Трихлортриазин                                                   │
│106.│ Медитрихлорфенолят                                               │
│107.│ Трихлорэтилен                                                    │
│108.│ Триэтоксисилан                                                   │
│109.│ Три-(2-этилгексил) фосфат                                        │
│110.│ Карбонат тройной                                                 │
│111.│ Уран (растворимые и нерастворимые соединения)                    │
│112.│ нн-М-фенилендималеимид                                           │
│113.│ Фенол                                                            │
│114.│ Формальдегид                                                     │
│115.│ Формамид                                                         │
│116.│ Водород фосфористый                                              │
│117.│ Фосфор пятихлористый                                             │
│118.│ Фосфор треххлористый                                             │
│119.│ Фосфора хлорокись                                                │
│120.│ Фторацетамид                                                     │
│121.│ Фторотан                                                         │
│122.│ Фуран                                                            │
│123.│ Фуриловый спирт                                                  │
│124.│ Фурфуриалиден                                                    │
│125.│ Фурфурол                                                         │
│126.│ Хинин                                                            │
│127.│ 4-хлорбензофенон-2-карбоновой кислоты                            │
│128.│ Хлористый 5-этоксифенил-1,2-ти азтионий                          │
│129.│ Хлорметилтрихлорсилан                                            │
│130.│ Хлоропрен                                                        │
│131.│ Хлороформ                                                        │
│132.│ II-хлорфенол                                                     │
│133.│ 2-хлорэтансульфохлорид                                           │
│134.│ Хроматы, бихроматы                                               │
│135.│ Циклогексан                                                      │
│136.│ Циклогексанон                                                    │
│137.│ Циклогексанолоксим                                               │
│138.│ Циклогексиламин                                                  │
│139.│ Эпихлоргидрин                                                    │
│140.│ Этилена оксид                                                    │
│141.│ Этиленимин                                                       │
│142.│ Этилмеркурфосфат                                                 │
│143.│ 2-этилгексилдифенилфосфат                                        │
│144.│ Эуфиллин                                                         │
│145.│ Уретаны                                                          │
│146.│ Ацетилсалициловая кислота                                        │
│147.│ Амила бромид                                                     │
│148.│ Бутила бромид                                                    │
│149.│ Гексила бромид                                                   │
│150.│ Дибутилфенилфосфат                                               │
│151.│ Эпоксидных смол летучие продукты УП-650 и УП-650 Т               │
│152.│ Эпокситрифенольной смолы летучие продукты                        │
│153.│ Метила дихлорид                                                  │
│154.│ 2-метилфуран                                                     │
│155.│ Трибутилфосфат                                                   │
│156.│ Кислота феноксиуксусная                                          │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 3
(справочное)

Перечень
 промышленных аэрозолей преимущественно фиброгенного типа действия

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ NN │                  Название вещества                               │
│ пп │                                                                  │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Кремний диоксид (кремнезем) кристаллический  (кварц,  кристобалит,│
│    │тридимид, кварцит, динас,  графит, шамот, слюда-сырец, медно-суль-│
│    │фидные руды и т.д.)                                               │
│ 2. │Кремний диоксид аморфный  в виде аэрозолей конденсации и дезинтег-│
│    │рации (диатомит, кварцевое стекло, плавленый кварц, трепел и т.д.)│
│ 3. │Кремний карбид (волокнистые кристаллы)                            │
│ 4. │Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты:                  │
│    │а) асбесты  природные  (хризотил, антофиллит, актинолит, тремолит,│
│    │магнезиарфведсонит) и синтетические асбесты, а также асбестопород-│
│    │ные пыли;                                                         │
│    │б) асбестоцемент неокрашенный и цветной при содержании в нем диок-│
│    │сида марганца не более 5%,  оксида хрома - не более 7%, оксида же-│
│    │леза - не более 10%;                                              │
│    │в) асбестобакемет, асбесторезина;                                 │
│    │г) слюда (флагопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли;        │
│    │д) цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый;               │
│    │е) силикаты  стеклообразные  вулканического  происхождения  (туфы,│
│    │пемза, перлит);                                                   │
│    │ж) цеолиты (природные и искусственные);                           │
│    │з) дуниты и изготавливаемые из них магнезиальносиликатные (форсте-│
│    │ритовые) огнеупоры;                                               │
│    │и) пыль стекла и стеклянных строительных материалов               │
│ 5. │Искусственные   минеральные  волокна,   силикатные  стеклообразной│
│    │структуры (стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая,│
│    │муллитокремнеземистые, базальтовые)                               │
│ 6. │Аэрозоли металлов  и  их силикатов,  образующиеся в процессе сухой│
│    │шлифовки, напыления, получения металлических порошков             │
│ 7. │Углерода пыли:                                                    │
│    │а) коксы каменноугольный, пековый, нефтяной, сланцевый;           │
│    │б) антрацит и другие ископаемые угли;                             │
│    │в) углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния от │
│    │5 до 10%;                                                         │
│    │г) алмазы природные и искусственные,  в т.ч. алмаз металлизирован-│
│    │ный;                                                              │
│    │д) сажи черные промышленные  с  содержанием бенз(а)пирена не более│
│    │35 мг/кг;                                                         │
│    │е) углеродные волокнистые материалы  на основе гидратцеллюлозных и│
│    │полиакрилонитрильных волокон                                      │
│ 8. │Пыль растительного и животного происхождения (хлопка, льна, коноп-│
│    │ли, кенафа, джута, зерна, табака, древесины, торфа, хмеля, бумаги,│
│    │шерсти, пуха, натурального шелка и др.)                           │
│ 9. │Пыль неорганических люминофоров, в т.ч. с содержанием кадмия менее│
│    │5%                                                                │
│ 10.│Сварочные аэрозоли:                                               │
│    │а) содержащие  марганец  (20% и более),  никель,  хром, соединения│
│    │фтора, бериллий, свинец;                                          │
│    │б) содержащие  марганец (до 20% и более), оксиды железа, алюминий,│
│    │магний, титан, медь, цинк, молибден, ванадий, вольфрам            │
│ 11.│Абразивные  и  абразивсодержащие  (электрокорундов,  карбида бора,│
│    │эльбора, карбида кремния и др.)                                   │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 4
(обязательное)

Гигиенические требования
 по ограничению неблагоприятного влияния общей вибрации

1. Общая вибрация является фактором профессионального риска для женщин-работниц вследствие остронаправленного действия ее на репродуктивную функцию за счет стрессорного и биомеханического механизмов действия. Потенциальная опасность общей вибрации требует принятия особых мер профилактики.
     2. Общая вибрация рабочих мест для женщин должна быть не более:
                                                    2
     - для транспортной вибрации - 101 дБ и 0,28 м/с ;
                                                                  2
     - для транспортно-технологической вибрации - 95 дБ и 0,14 м/с
                                                      2
     - для технологической вибрации - 86 дБ и 0,05 м/с .

                                                                    2
     Уровни вибрации выше  107 дБ  по  виброскорости  или   0,56 м/с   по
ускорению являются опасными (экстремальными). Это ограничивает экспозицию
общей вибрации для женщин категорией технологической вибрации и  частично
транспортно-технологической по СН 3044-84 и ГОСТу 12.1.012-90.
3. Администрация предприятия обязана информировать девушек-подростков и женщин детородного возраста о рисках для репродуктивного здоровья при приеме на работу по профессии, связанной с воздействием общей вибрации.
4. При экспертизе нормативно-технической документации (НТД) на новые машины, оборудование и технологические процессы при проведении предупредительного санитарного надзора необходимо обращать внимание на:
- количество женщин, которые будут работать в контакте с вибрацией;
- принятые меры по виброзащите рабочих мест;
- конструктивные особенности сидения, его соответствие антропометрическим особенностям женщин, наличие паропроницаемой облицовки, элементов виброзащиты, возможность регулировки по росту и массе, наличие спинки, подлокотников и т.п.
5. В НТД на машины и оборудование конкретных типов должны быть указаны их вибрационные характеристики в соответствии с требованиями ГОСТа 12.1.012-90, обеспечивающие допустимые уровни вибрации на рабочих местах в соответствии с СН 3044-84 и настоящего приложения.
6. Для снижения вибрации на рабочих местах у виброактивного оборудования (например, прессы, штампы, ткацкие станки и др.) в НТД и строительных проектах должны быть предусмотрены устройства виброизолирующих систем с учетом величины и характера динамических нагрузок по ГОСТу 12.1.012-90. Для этого должны устраиваться виброизолирующие фундаменты с применением цилиндрических пружин, подшаботных прокладок, рессор и т.п., при меньших динамических нагрузках равночастотные резинометаллические амортизаторы, резиновые элементы и т.п.
7. У виброактивного оборудования с рабочим местом "стоя" следует использовать виброизолирующие площадки и коврики, а с рабочим местом "сидя" - виброизолированные сидения, например, на тросовых упругих элементах; такие же сидения следует применять на мостовых кранах, внутрицеховых самоходных машинах и т.п.
8. При оценке машин и оборудования нельзя допускать контакта с локальной вибрацией таких частей тела, как живот, бедра и пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Необходимо запрещать операции, при которых осуществляется, например, прижим деталей низом живота к вращающемуся наждаку и т.п.
9. Запрещать женщинам работать на тяжелых самоходных и транспортных внедорожных машинах (большегрузные автомобили, автосамосвалы, землеройные машины, тракторы, бульдозеры и др.). По возможности следует ограничивать время работы женщин в условиях транспортно-технологических вибраций, обеспечивая им при этом исправную технику, благоустроенные транспортные пути и др.
10. При работе в позе сидя в условиях действия вибрации предусматривать режимы труда и отдыха, включающие обеденный перерыв не менее 40 мин и перерывы по 5-10 мин через каждый час работы для профилактики застойных явлений в малом тазу. В перерывах в первую половину смены необходимо проводить физические упражнения для смены статической нагрузки динамической, а во вторую половину смены - дополнительно самомассаж спины, рук и ног для снятия статического напряжения и нормализации кровообращения.
11. При работах на открытом воздухе в холодный период года не следует допускать охлаждения сидения; предусмотреть устройство его подогрева от электрических или термохимических источников. Должно быть также предусмотрено помещение для обогрева тела и ног, а также теплый туалет, сушка спецодежды и обуви.
12. При действии общей вибрации в рабочей позе "стоя" следует предусматривать установки гидромассажа ног в соответствии с СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания", устраиваемые из расчета 40 человек на одну установку.
13. В помещениях для отдыха и психологической разгрузки следует использовать кресла с подголовниками, подлокотниками и подставками для ног. В этих помещениях уровень звука не должен превышать 65 дБ А.
14. Женщины, подвергающиеся воздействию общей вибрации, должны проходить периодические медицинские осмотры ежегодно. Мониторинг таких профгрупп должен проводиться с дифференцировкой по возрасту и состоянию генеративной функции.

Приложение 5
(рекомендуемое)

Интегральный показатель тепловой нагрузки среды

1. Индекс термической нагрузки среды (индекс ТНС) является эмпирическим одночисловым показателем, выраженным и °С, характеризующим сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха и тепловое излучение).
2. Индекс ТНС определяется на основе величин температуры смоченного термометра аспирационного психрометра (tвл) и температуры внутри зачерненного шара (tш).
3. Температура внутри зачерненного шара (tш) измеряется термометром, резервуар которого помещен в центр зачерненного полого шара, tш отражает влияние температуры и скорости движения воздуха и теплового излучения. Зачерненный шар должен иметь диаметр 50 мм, минимально возможную толщину и коэффициент поглощения не менее 0,95. Точность измерения температуры внутри шара +-0,5°С.
4. Индекс ТНС рассчитывается по уравнению:

                          ТНС = 0,7 tвл + 0,3 tш

     5. Индекс ТНС рекомендуется  использовать  для  интегральной  оценки
термической  нагрузки  среды  на  рабочих  местах,  на  которых  скорость
движения воздуха не превышает 1 м/с,  относительная  его  влажность  80%,
                              2
тепловое облучение - 1000 Вт/м .
6. Метод измерения и контроля индекса ТНС аналогичен методу измерения и контроля температуры воздуха (СанПиН 2.2.4.548-96).
7. Значения индекса ТНС не должны выходить за пределы величин, указанных в таблице данного приложения.

Допустимые величины интегрального показателя тепловой нагрузки
 среды (ТНС-индекс) с учетом продолжительности ее воздействия
 (в часах), верхняя граница

┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│Категория     │                                                        │
│работ (общие  │       Величины ТНС-индекса, °С, на период, в час       │
│энерготраты,  │                                                        │
│    2         ├───────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Вт/м )        │     8     │   7  │   6  │   5  │   4 │   3 │   2 │   1 │
├──────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Iа (до 77)    │ 22,7-24,5 │ 24,9 │ 25,3 │ 25,8 │ 26,6│ 27,2│ 28,2│ 29,5│
├──────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Iб (78-97)    │ 21,9-23,5 │ 24,2 │ 24,6 │ 25,1 │ 25,8│ 26,4│ 27,4│ 28,6│
├──────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│IIа (98-129)  │ 21,2-22,6 │ 23,1 │ 23,5 │ 24,0 │ 24,6│ 25,2│ 26,2│ 27,4│
├──────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│IIб (130-160) │ 20,0-21,5 │ 22,0 │ 22,4 │ 22,9 │ 23,4│ 24,0│ 24,9│ 26,3│
├──────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│III (161--193)│ 18,8-20,4 │ 20,9 │ 21,3 │ 21,7 │ 22,2│ 22,7│ 23,6│ 25,0│
└──────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Приложение 6
(рекомендуемое)

Практические рекомендации

1. В целях сохранения и повышения работоспособности, ускорения адаптации к действию неблагоприятных условий труда, профилактики заболеваний женщинам, работающим в контакте с химическими веществами, следует 2 раза в год проводить витаминизацию, назначать аэровит, ундевит и др. адаптогены (экстракт элеутерококка, дибазол); ультрафиолетовое облучение воротниковой зоны после определения биодозы - с 1/3-1/4, постепенно увеличивая до 3-х биодоз в течение 2-х недель.
2. Начиная с 12-ти недельного срока беременности в зимне-весенний период года необходимо предусмотреть витаминизацию работающих беременных женщин.
3. С целью повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам среды, простудным заболеваниям, повышению работоспособности применяется напиток "Здоровье".
Напиток выдается в организованных коллективах, за исключением лиц, имеющих выраженную артериальную гипертонию, острое лихорадочное состояние (списки лиц с противопоказаниями определяются цеховой медицинской службой).
Напиток применяется курсами (1-1,5 месяца 2 раза в год).
Состав напитка
- компот, чай либо фруктовый сок (яблочный, виноградный) - 200,0;
- аскорбиновая кислота - 50 мл;
- экстракт элеутерококка - 0,5 мл.
Аскорбиновая кислота и элеутерококк добавляются в готовый, охлажденный до 20-30°С компот, чай, сок в количествах, соответствующих количеству доз напитка. Например, на 100 доз (20 мл) напитка добавляют 5 г аскорбиновой кислоты в 200 мл компота, чая, сока 50 мл экстракта элеутерококка.
Приготовление напитка
1. Приготовить компот обычным способом. Охладить до 20-30°С.
2. Растворить необходимое (по расчетам) количество аскорбиновой кислоты в 200 мл компота, чая, сока.
3. Размешать растворенную аскорбиновую кислоту и экстракт элеутерококка в небольшом количестве компота, сока, чая.
4. Вылить приготовленную смесь в общий объем напитка и тщательно перемешать.
Употребление
Напиток применяют во время обеда в качестве третьего блюда или дополнительно к третьему блюду.
Показания к применению
Рекомендуется применять лицам с пониженной резистентностью организма и недостаточной витаминной обеспеченностью.

Библиографические данные

В настоящих нормах и правилах использованы ссылки на следующие документы:
1. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Перечень ГН 2.2.5.552-96.
2. Дополнения к перечню ПДК.
3. Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.582-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки".
ГАРАНТ:
 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названных СН следует читать как "СН 2.2.4/2.1.8.562-96"
4. СанПиН 2.2.2.540-96 "Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ".
5. Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.582-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий".
ГАРАНТ:
 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названных СН следует читать как "СН 2.2.4/2.1.8.566-96"
6. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. "Вибрационная безопасность. Общие требования".
7. Гигиенические нормы инфразвука на рабочих местах N 2274-80.
8. ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. "Ультразвук. Общие требования безопасности".
9. Предельно допустимые уровни воздействия магнитных полей при работе с магнитными устройствами и материалами N 1742-77.
10. ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. "Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".
11. Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц) N 5302-91.
12. Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц N 3206-85.
13. СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 "Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона".
14. ПДУ воздействия электромагнитных полей диапазона частот 10-60 кГц. N 5803-91.
15. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров. N 5804-91.
16. Строительные нормы и правила Российской Федерации. СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".- М., 1995.
17. Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях N 4557-88.
18. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. СанПиН 2.2.4.548-96.
19. О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную: Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации N 105 от 6 февраля 1993 г.
20. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса: Руководство Р 2.2.013-94.
21. СН 245-71 "Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий", "Проектирование, реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к производственным объектам" (стадия рассмотрения).
22. Гигиенические рекомендации к рациональному трудоустройству беременных женщин, утв. Госкомсанэпиднадзором 21.12.93 и МЗ РФ 23.12.93.
23. ГОСТ 21889-76. "СЧМ. Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования".
24. Межотраслевые требования и нормативные материалы по организации труда, которые должны учитываться при проектировании новых и реконструкции действующих предприятий, технологических процессов и оборудования.- М.: Экономика, 1990.
25. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 14.03.96 N 90 "О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии".
26. "Нормы радиационной безопасности (НРБ-96)" ГН 2.6.1.054-96.
27. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин /Принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 г. Ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 19.12.80/.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
* Допустимые условия труда характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периодах на состояние здоровья работающих и их потомство. Соответствуют безопасным условиям труда.
* Включены химические вещества, обладающие опасным воздействием на гонады и/или эмбрион (по данным клинических и экспериментальных исследований).