Приложение 3

к аукционной документации

Лот 1

Рекомендуемые требования к внешнему

виду нестационарного торгового объекта

(параметры и характеристики)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид объекта** | | | | **Специализация (ассортимент реализуемой продукции)** | | |
| Торговый павильон, павильон 3 | | | | Реализация продовольственных товаров | | |
| Внешние элементы: | | Материал отделки элементов | | | Цветовое решение (колер) | |
| Приставная площадка | |  | | |  | |
| Стены | | Сэндвич панели | | | RAL 9011  RAL 1036 | |
| Окна | | Профиль ПВХ, алюминиевый профиль, стеклопакет | | | RAL 9011 | |
| Входная дверь | | Сэндвич панели | | | RAL 9011 | |
| Крыша | | Профнастил оцинкованный | | | RAL 9023 | |
| Nп/п | Главный фасад (длина) | | Боковой фасад (ширина) | | | Площадь м2 |
|  | 1 | | 2 | | | 3 |
| 1 | **Новый проект (59)** | | **\\serverfile\otr$\НТО\актуальное нто январь\февраль\Новый проект (37).png** | | | 100 |

Рекомендации по размещению нестационарного торгового объекта

|  |
| --- |
| Пример типового решения прилегающей территории,  примыкания к тротуару, а также для Пример приставной площадкой для обеспечения беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения |
| УА Вид НТО с пандусом для маломобил групп |

|  |
| --- |
| Пример освещения павильона |
| УА вид НТО с подсветкой |