Приложение 3

к аукционной документации

Лот 1

Рекомендуемые требования к внешнему

виду нестационарного торгового объекта

 (параметры и характеристики)

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид объекта** | **Специализация (ассортимент реализуемой продукции)** |
| Торговый павильон, павильон 3 | Реализация продовольственных товаров  |
| Внешние элементы: | Материал отделки элементов | Цветовое решение (колер) |
| Приставная площадка |  |  |
| Стены | Сэндвич панели | RAL 9011RAL 1036 |
| Окна | Профиль ПВХ, алюминиевый профиль, стеклопакет | RAL 9011 |
| Входная дверь | Сэндвич панели | RAL 9011 |
| Крыша | Профнастил оцинкованный | RAL 9023 |
| Nп/п | Главный фасад (длина) | Боковой фасад (ширина) | Площадь м2 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Новый проект (59)** | **\\serverfile\otr$\НТО\актуальное нто январь\февраль\Новый проект (37).png** | 100 |

Рекомендации по размещению нестационарного торгового объекта

|  |
| --- |
| Пример типового решения прилегающей территории,примыкания к тротуару, а также для Пример приставной площадкой для обеспечения беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения |
| УА Вид НТО с пандусом для маломобил групп |

|  |
| --- |
| Пример освещения павильона |
| УА вид НТО с подсветкой |