Приложение 3

к аукционной документации

Рекомендуемые требования к внешнему

виду нестационарного торгового объекта

(параметры и характеристики)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика нестационарного торгового объекта** | | | |
| **Тип (вид) объекта** | | **Специализация**  **(ассортимент реализуемой продукции)** | |
| Торгово-остановочный павильон  Торговый павильон (торговая площадь) – до 56 м2 Остановочный тамбур – 10 м2 | | Непродовольственные товары/ продовольственные товары/ оказания услуг общественного питания/ оказание бытовых услуг | |
| **Параметры нестационарного торгового объекта** | | | |
| **Внешние элементы:** | **Материал отделки элементов** | | **Цветовое решение (колер)** |
| Приставная площадка | обеспечения беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения | | |
| Стены | Сэндвич панели | | RAL 9011  RAL 1036 |
| Окна | Профиль ПВХ, алюминиевый профиль, стеклопакет | | RAL 9011 |
| Входная дверь | Сэндвич панели | | RAL 9011 |
| Крыша | Профнастил оцинкованный | | RAL 9011 |
| **Варианты рекомендуемых требований к внешнему виду нестационарного торгового объекта** | | | |
| Главный фасад (длина) – Вариант № 1  **Безымянный-2** | | | |
| Боковой фасад (ширина) | | | |
| Главный фасад (длина) - Вариант № 2 | | | |
| Боковой фасад (ширина)  \\serverfile\otr$\НТО\актуальное нто январь\сентябрь\Новый проект - 2022-09-23T103821.333.png | | | |

**Рекомендации по размещению нестационарного торгового объекта**

|  |
| --- |
| Пример типового решения прилегающей территории,  примыкания к тротуару |
| Новый проект (69) |

|  |
| --- |
| Пример приставной площадкой для обеспечения беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения |
| Новый проект (70) |

|  |
| --- |
| Пример освещения павильона |
| Новый проект (71) |