Приложение 3

к аукционной документации

Рекомендуемые требования к внешнему

виду нестационарного торгового объекта

 (параметры и характеристики)

|  |
| --- |
| **Характеристика нестационарного торгового объекта**  |
| **Тип (вид) объекта** | **Специализация** **(ассортимент реализуемой продукции)** |
| Павильон – 16 м2 | общественное питание  |
| **Параметры нестационарного торгового объекта** |
| **Внешние элементы:** | **Материал отделки элементов** | **Цветовое решение (колер)** |
| Приставная площадка | обеспечения беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения |
| Стены | Сэндвич панели | RAL 9011RAL 1036 |
| Окна | Профиль ПВХ, алюминиевый профиль, стеклопакет | RAL 9011 |
| Входная дверь | Сэндвич панели | RAL 9011 |
| Крыша | Профнастил оцинкованный | RAL 9011 |
| **Рекомендуемые требования к внешнему виду** **нестационарного торгового объекта** |
| Главный фасад (длина) C:\Users\ShaipovaES\Desktop\Безымянный.jpg  |
| Боковой фасад (ширина) C:\Users\ShaipovaES\Desktop\222222222222.jpg |