Приложение 3

к аукционной документации

Рекомендуемые требования к внешнему

виду нестационарного торгового объекта

(параметры и характеристики)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика нестационарного торгового объекта** | | | |
| **Тип (вид) объекта** | | **Специализация**  **(ассортимент реализуемой продукции)** | |
| Павильон – 16 м2 | | общественное питание | |
| **Параметры нестационарного торгового объекта** | | | |
| **Внешние элементы:** | **Материал отделки элементов** | | **Цветовое решение (колер)** |
| Приставная площадка | обеспечения беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения | | |
| Стены | Сэндвич панели | | RAL 9011  RAL 1036 |
| Окна | Профиль ПВХ, алюминиевый профиль, стеклопакет | | RAL 9011 |
| Входная дверь | Сэндвич панели | | RAL 9011 |
| Крыша | Профнастил оцинкованный | | RAL 9011 |
| **Рекомендуемые требования к внешнему виду**  **нестационарного торгового объекта** | | | |
| Главный фасад (длина)  C:\Users\ShaipovaES\Desktop\Безымянный.jpg | | | |
| Боковой фасад (ширина)    C:\Users\ShaipovaES\Desktop\222222222222.jpg | | | |